**反渗透客户调查表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统基本资料 | 客户名称 |  | 联系人及电话 |  |
| RO设备厂商 |  | 膜的类型 | □海德能□陶氏□其它  |
| 设备台数 |  | 系统每日开机量 |   |
| 设计产水流量 | m3/h | 设计回收率 | □75% □80 □其它  |
| 系统建造时间 | 年 | 最近换膜时间 |  |
| 进水水源 |  | 清洗周期 |  |
| 系统工艺流程 |  |
| 运行主要问题 |  |
| 用药情况 | 使用□标准溶液□倍浓缩液 阻垢剂加入剂量 ppm；总用量 ㎏阻垢剂（年/月）； 配比情况：每次取阻垢剂原液 kg（或L）；加水 L稀释到加药箱；加药泵最大出力： L/h ； 实际泵的频率调到 % |
| 预处理是否使用杀菌剂（是/否），使用剂量： ppm，总用量 ㎏（年/月）预处理是否使用絮凝剂（是/否），使用剂量： ppm，总用量 ㎏（年/月） |
| 非氧化性杀菌剂加入剂量 ppm；总用量 ㎏（年/月）；投加方式：□连续性投加 □冲击式投加 |
| 还原剂加入剂量 ppm；总用量 ㎏（年/月） |
| 水质情况 | 水样 | 总硬度mg/L | 总碱度 mg/ L | Cl-mg/ L | Ca2+mg/ L | PH/ | 浊度mg/ L | 电导率µs/cm | 总铁mg/ L |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它水质指标： |
| 运行参数 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO | 进水压 | 段间压 | 膜后压 | 进水电导 | 产水电导 | 浓水量 | 产水量 | ORP | 进水温度 | 高压泵频率 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| 系统运行状况概述 |  |

编号： 日期：